|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **K1** | umywalka do rąk | 1 | szt. | Długość [mm] 330, Materiał: Stal nierdzewna, Szerokość [mm] 400, Wysokość [mm] 570, Przyłącze wody 1/2", Umywalka kolanowa, ze stali nierdzewnej. W zestawie jest także wylewka sztorcowa, dozownik na mydło oraz komplet zaworów i wężyków koniecznych do zainstalowania umywalki i podłączenia jej do sieci wodociągowej. |
|  |  | **K2** | młynek do kawy | 1 | szt. | wysokiej jakości młynek do kawy, żarnowy |
|  |  | **K3** | mata tampingowa | 1 | szt. | pozwala na stabilne umieszczenie tampera do ubijania kawyniezbędna dla miłośników kawy oraz baristówwykonana z wysokiej jakości gumyposiada wgłębienie na tamperzapewnia zachowanie czystości stanowiska pracy |
|  |  | **K4** | ekspres do kawy | 1 | szt. | Parametry techniczne:ilość grup: 2zasilanie: 230Vmoc: 3,74 kWwydajność: 480 filiżanek espresso/hwymiary: 680x590x550 mmpojemność bojlera: 11,5 lFunkcje wyświetlacza:licznik wydanych kawustawienie czasu i datydzienny automatyczny włącznik/wyłącznik urządzeniawyświetlanie temperatury bojleraustawienie wyboru językamożliwość ustawienia dokładnej temperatury dla każdej grupymożliwość ustawienia wstępnego zaparzania pre-infusionmaksymalna precyzja regulacji temperatury z wykorzystaniem PIDStandardowe wyposażenie:1x pojedyncza kolba2x podwójna kolba1x wąż zasilający2x ślepe sitko  |
|  |  | **K5** | zlew dwukomorowy | 1 | szt. | Kolor: Stal Szczotkowana- Typ: 1,5-komorowy- Montaż: Podwieszany- Materiał: Stal szlachetna szczotkowana- Wielkość: 60 x 47 cm- Prawa komora- Klasyczna linia komór do montażu podwieszanego- Klasyczne wzornictwo w wersji podwieszanej- Optymalnie umieszczony przelew i odpływ- Płaska krawędź ułatwia montażZawiera: - Armatura przelewowo-odpływowa- Korek 3 1/2" z sitkiem- Zestaw montażowyWskazówki techniczne:- Szerokość szafki pod zlewozmywak: 60 cm- Głębokość komor: 17,5 cm/13 cm |
|  |  |  | bateriakuchenna | 1 | szt. | bateria umywalkowa jednootworowa z wyciąganym prysznicemwymagany otwór w zlewie Ø =33 mmdługość Węża razem z rączką 67 cm |
|  |  | **K6** | blender | 1 | szt. | Wymiary (dł; szer; wys): 16.5x20.3x38.7 cmZasilanie: 230 VWaga: 2.7 kgMoc: 0.4 kWWysokość: 38.7 cmPrędkość obrotów: 39 000 obr/minPojemność pojemnika: 1.25 l |
|  |  | **K7** | wyciskarka do owoców i warzyw | 1 | szt. | Wymiary (dł; szer; wys): 26x17.5x54.5 cmZasilanie: 230 VWaga: 7.2 kgMoc: 0.25 kWPrędkość obrotów: 45 obr/minTyp produktu: wyciskarka |
|  |  | **K8** | szklana witryna (3 sklejone szyby) | 1 | szt. | 3 sklejone szyby połączone uszczelką |
|  |  | **K9** | kasa fiskalna | 1 | szt. |   |
|  |  | **K10** | witryna chłodnicza nablatowa | 1 | szt. | Czynnik chłodniczy: R 600 aWymiary (dł; szer; wys): 68.5x45.5x67.5 cmZasilanie: 230 VMoc: 0.16 kWPojemność: 100 lZakres temperatury: 2 do +12 ºCUkład chłodzenia: dynamicznyKolor: czarnyOświetlenie: takKontrola wilgotności: nie |
|  |  | **K11** | wysoka lodówka na napoje | 1 | szt. | Wymiary zewnętrzne: 600x560x1971 mmPojemność: 360 lZużycie energii: 0,17 kWhZakres temperatur: +2 do +12°CZasilanie: 230VIlość półek: 4 szt.Regulacja półek: takZamek: takChłodzenie: dynamiczneCzynnik chłodzący: R600aRegulacja temperatury: elektronicznaPanel reklamowy: tak |
|  |  | **K12** | szafa mroźnicza podblatowa | 1 | szt. | Czynnik chłodniczy: R 600 aWymiary (dł; szer; wys): 60x60x85 cmZasilanie: 230 VPojemność całkowita: 180 lPojemność użytkowa: 157 lWymiary zewnętrzne: 60x60x85 cmWymiary wewnętrzne: 51.3x44.1x70.2 cmOdszranianie: automatyczneZakres temperatury: +1º do +15 ºCTemperatura otoczenia: od +10 do +30 ºCUkład chłodzenia: dynamicznyZamek: takNominalne zużycie energii: 1.2 kWh/dobęMax. obciążenie półki: 45 kgObudowa: blacha srebrnaWnętrze: tworzywo |
|  |  | **K13** | chłodziarka do mleka | 1 | szt. | Napięcie – U : 230 VCzęstotliwość : 50 HzSzerokość – W : 220 mmWaga – M : 16 kgGłębokość – D : 512 mmWysokość – H : 376 mmMoc elektryczna : 0.075 kWPojemność – V : 8.1 lwewnętrzne oświetlenieotwory na wężyk do mleka po obu stronachwysokiej jakości kompresorowa lodówka na mlekopodwójnie przeszklone drzwiwymuszony obieg powietrzadedykowana do ekspresów automatycznych |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCN** | **37** | **1** | lada kawiarniana | 1 | szt. | lakierowana płyta meblowa, Wykończenie powierzchni lakierem zabezpieczającym bezbarwnym, satynowym. Elementy wykończenia powierzchni zgodnie z rozwiązaniem systemowym obejmujące lakier i inne składniki zapewniające wysoką jakość wykończenia powierzchni odporną na zarysowania, cokoły i wykończenia oznaczone na rysunkach meblowe projektuje się z blachy mosiężnej szczotkowanej  |