|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **K1** | umywalka do rąk | 1 | szt. | Długość [mm] 330, Materiał: Stal nierdzewna, Szerokość [mm] 400, Wysokość [mm] 570, Przyłącze wody 1/2", Umywalka kolanowa, ze stali nierdzewnej. W zestawie jest także wylewka sztorcowa, dozownik na mydło oraz komplet zaworów i wężyków koniecznych do zainstalowania umywalki i podłączenia jej do sieci wodociągowej. |
|  |  | **K2** | młynek do kawy | 1 | szt. | wysokiej jakości młynek do kawy, żarnowy |
|  |  | **K3** | mata tampingowa | 1 | szt. | pozwala na stabilne umieszczenie tampera do ubijania kawy niezbędna dla miłośników kawy oraz baristów wykonana z wysokiej jakości gumy posiada wgłębienie na tamper zapewnia zachowanie czystości stanowiska pracy |
|  |  | **K4** | ekspres do kawy | 1 | szt. | Parametry techniczne: ilość grup: 2 zasilanie: 230V moc: 3,74 kW wydajność: 480 filiżanek espresso/h wymiary: 680x590x550 mm pojemność bojlera: 11,5 l  Funkcje wyświetlacza:  licznik wydanych kaw ustawienie czasu i daty dzienny automatyczny włącznik/wyłącznik urządzenia wyświetlanie temperatury bojlera ustawienie wyboru języka możliwość ustawienia dokładnej temperatury dla każdej grupy możliwość ustawienia wstępnego zaparzania pre-infusion maksymalna precyzja regulacji temperatury z wykorzystaniem PID  Standardowe wyposażenie:  1x pojedyncza kolba 2x podwójna kolba 1x wąż zasilający 2x ślepe sitko |
|  |  | **K5** | zlew dwukomorowy | 1 | szt. | Kolor: Stal Szczotkowana - Typ: 1,5-komorowy - Montaż: Podwieszany - Materiał: Stal szlachetna szczotkowana - Wielkość: 60 x 47 cm - Prawa komora - Klasyczna linia komór do montażu podwieszanego - Klasyczne wzornictwo w wersji podwieszanej - Optymalnie umieszczony przelew i odpływ - Płaska krawędź ułatwia montaż  Zawiera: - Armatura przelewowo-odpływowa - Korek 3 1/2" z sitkiem - Zestaw montażowy  Wskazówki techniczne: - Szerokość szafki pod zlewozmywak: 60 cm - Głębokość komor: 17,5 cm/13 cm |
|  |  |  | bateriakuchenna | 1 | szt. | bateria umywalkowa jednootworowa z wyciąganym prysznicem wymagany otwór w zlewie Ø =33 mm długość Węża razem z rączką 67 cm |
|  |  | **K6** | blender | 1 | szt. | Wymiary (dł; szer; wys): 16.5x20.3x38.7 cm Zasilanie: 230 V Waga: 2.7 kg Moc: 0.4 kW Wysokość: 38.7 cm Prędkość obrotów: 39 000 obr/min Pojemność pojemnika: 1.25 l |
|  |  | **K7** | wyciskarka do owoców i warzyw | 1 | szt. | Wymiary (dł; szer; wys): 26x17.5x54.5 cm Zasilanie: 230 V Waga: 7.2 kg Moc: 0.25 kW Prędkość obrotów: 45 obr/min Typ produktu: wyciskarka |
|  |  | **K8** | szklana witryna (3 sklejone szyby) | 1 | szt. | 3 sklejone szyby połączone uszczelką |
|  |  | **K9** | kasa fiskalna | 1 | szt. |  |
|  |  | **K10** | witryna chłodnicza nablatowa | 1 | szt. | Czynnik chłodniczy: R 600 a Wymiary (dł; szer; wys): 68.5x45.5x67.5 cm Zasilanie: 230 V Moc: 0.16 kW Pojemność: 100 l Zakres temperatury: 2 do +12 ºC Układ chłodzenia: dynamiczny Kolor: czarny Oświetlenie: tak Kontrola wilgotności: nie |
|  |  | **K11** | wysoka lodówka na napoje | 1 | szt. | Wymiary zewnętrzne: 600x560x1971 mm Pojemność: 360 l Zużycie energii: 0,17 kWh Zakres temperatur: +2 do +12°C Zasilanie: 230V Ilość półek: 4 szt. Regulacja półek: tak Zamek: tak Chłodzenie: dynamiczne Czynnik chłodzący: R600a Regulacja temperatury: elektroniczna Panel reklamowy: tak |
|  |  | **K12** | szafa mroźnicza podblatowa | 1 | szt. | Czynnik chłodniczy: R 600 a Wymiary (dł; szer; wys): 60x60x85 cm Zasilanie: 230 V Pojemność całkowita: 180 l Pojemność użytkowa: 157 l Wymiary zewnętrzne: 60x60x85 cm Wymiary wewnętrzne: 51.3x44.1x70.2 cm Odszranianie: automatyczne Zakres temperatury: +1º do +15 ºC Temperatura otoczenia: od +10 do +30 ºC Układ chłodzenia: dynamiczny Zamek: tak Nominalne zużycie energii: 1.2 kWh/dobę Max. obciążenie półki: 45 kg Obudowa: blacha srebrna Wnętrze: tworzywo |
|  |  | **K13** | chłodziarka do mleka | 1 | szt. | Napięcie – U : 230 V Częstotliwość : 50 Hz Szerokość – W : 220 mm Waga – M : 16 kg Głębokość – D : 512 mm Wysokość – H : 376 mm Moc elektryczna : 0.075 kW Pojemność – V : 8.1 l wewnętrzne oświetlenie otwory na wężyk do mleka po obu stronach wysokiej jakości kompresorowa lodówka na mleko podwójnie przeszklone drzwi wymuszony obieg powietrza dedykowana do ekspresów automatycznych |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCN** | **37** | **1** | lada kawiarniana | 1 | szt. | lakierowana płyta meblowa, Wykończenie powierzchni lakierem zabezpieczającym bezbarwnym, satynowym. Elementy wykończenia powierzchni zgodnie z rozwiązaniem systemowym obejmujące lakier i inne składniki zapewniające wysoką jakość wykończenia powierzchni odporną na zarysowania, cokoły i wykończenia oznaczone na rysunkach meblowe projektuje się z blachy mosiężnej szczotkowanej |