Toruń, dn. 22.11.2023 r.



zapytanie ofertowe

dla zadania:

**Wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz przeprowadzenie badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu**

1. **Zamawiający** 
   1. **Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe Zamawiającego**

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Tel: 056-660-56-12 wew. 2,

e-mail: [muzeum@muzeum.torun.pl](mailto:muzeum@muzeum.torun.pl)

<http://www.muzeum.torun.pl>, http://bip.muzeum.torun.pl

* 1. **Dane identyfikacyjne**

1. NIP: 956-00-11-771
2. REGON: 871243679
3. **Tryb udzielenia zamówienia Publicznego**
   1. Zamówienie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej oferty. Z oferentem, który ją złożył, zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 3.
4. **Opis przedmiotu Zamówienia**
   1. **Określenie przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem całego zamówienia jest wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych (a w przypadku Ratusza Staromiejskiego i Muzeum Twierdzy Toruń dwóch półrocznych), badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z przeprowadzeniem badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

* + 1. **Wykonanie kontroli obiektów budowlanych**

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli obiektów budowlanych należących do Muzeum Okręgowego w Toruniu, w zakresie wskazanym w pkt. 2 i 3. Przeglądy powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
2. Kontrola obejmuje następujące obiekty budowlane:
   1. Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1,– powierzchnia dachu powyżej 1.000 m2,
   2. kompleks budynków przy ul. Łaziennej 16, Ciasnej 4/6/8,
   3. kompleks budynków przy ul. Kopernika 15 i 17,
   4. kompleks budynków przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11,
   5. budynek przy ul. Rynek Staromiejski 35,
   6. budynek przy ul. Jakuba 20a,
   7. budynek przy ul. Strumykowej 4, 87-100 Toruń wraz z trzema oficynami przy ul. Małe Garbary 5,
   8. Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 23, 87-100 Toruń, powierzchnia zabudowy pow. 2.000 m2.
3. Na podstawie art. 62. ust. 1 ustawy prawo budowlane w ramach kontroli należy sprawdzić:
   1. stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i  niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
   2. stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym: instalacji wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
   3. stan techniczny instalacji gazowych (budynek przy ul. Rynek Staromiejski 35, 87-100 Toruń) oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
   4. stan techniczny oraz przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
4. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 62 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli w Ratuszu Staromiejskim i Muzeum Twierdzy Toruń. Kontrole, o których mowa w pkt 3) niniejszym zamówienia powinny przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
5. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
   1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
   2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w lit.a , oraz do kominów przemysłowych kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych,
6. Kontrolę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przy uwzględnieniu wymogu należytej staranności obowiązującej w umowach tego rodzaju.
   * 1. **Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej**
7. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Budowlane w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu:
   1. Ratusz Staromiejski 1, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
   2. Dom M. Kopernika, ul. Kopernika 15/17, 87-100 Toruń
   3. Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35, 87-100 Toruń
   4. Muzeum Podróżników, ul. Franciszkańska 9/11, 87-100 Toruń
   5. Muzeum Toruńskiego Piernika, Strumykowa 4, 87-100 Toruń
   6. Muzeum Historii Torunia, kompleks budynków przy ul. Łaziennej 16, Ciasnej 4/6/8, 87-100 Toruń,
   7. Budynek przy ul. Jakuba 20a, 87-100 Toruń,
   8. Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 23, 87-100 Toruń
8. Zakres badań powinien obejmować w szczególności zakres wskazany w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2) ustawy prawo budowlane tj. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w tym:
   1. oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów na zewnątrz budynków oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynków, a także WLZ (wewnętrzną linię zasilania),
   2. sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,
   3. sprawdzenia wizualnego instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,
   4. pomiary elektryczne w zakresie:

* pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
* pomiary rezystancji izolacji obwodów I fazowych,
* pomiary rezystancji izolacji obwodów III fazowych,
* pomiary wyłączników różnicowoprądowych.
  + 1. **Przeprowadzenie badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych**

1. W ramach zamówienia Wykonawca powinien przeprowadzić badania sprawności urządzeń przeciwpożarowych zamontowanych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Chodzi tutaj o:
   1. oświetlenie awaryjne,
   2. lampy ewakuacyjne
   3. przeciwpożarowe włączniki prądu we wszystkich oddziałach.
2. Wykonawca dokona przeglądu następujących urządzeń elektrycznych:
   1. Szlifierka polerka (kątowa),
   2. Wiertarka Bosch,
   3. Wiertarka udarowa,
   4. Szlifierka Kątowa- szt. 3,
   5. Wkrętarka Makita,
   6. Młoto-Wkrętarka,
   7. Wkrętarka Makita,
   8. szlifierka stołowa,
   9. spawarka,
   10. Młoto-Wiertarka,
   11. Kompresor,
   12. Pilarka Festtool – 2 szt,
   13. Wiertarka Bosh,
   14. Strugarka Celma,
   15. Wyciąg,
   16. Odciąg Wiórów- szt.2,
   17. Odkurzacz Festtool,
   18. Szlifierka Makita,
   19. Wyżynarka Festtool,
   20. Mieszadło do farb,
   21. Opalarka,
   22. Wbijarka,
   23. Wiertarko wkrętarka- szt.2,
   24. Strugarka.
3. Dodatkowo należy dokonać przeglądu technicznego:
   1. W kompleksie budynków przy ul. ul. Franciszkańskiej 9 i 11, Muzeum Podróżników:

* bramy ppoż rolowanej typu MARC –VR,
* drzwi oddzielające strefy pożarowe – 4 szt.,
* systemu oddymiania klatki schodowej,
  1. W kompleksie budynków przy ul. Kopernika 15 i 17, Dom Mikołaja Kopernika - drzwi oddzielające strefy pożarowe między budynkami – 1 szt.,
  2. W kompleksie budynków przy ul. Strumykowej 4, Małe Garbary 5, Muzeum Toruńskiego Piernika:
* systemu oddymiana klatki schodowej,
* drzwi oddzielające strefy pożarowe – 6 szt.,
  1. W Ratuszu Staromiejskim:
* drzwi wejściowe do CORT (drzwi dwuskrzydłowe ze szkła hartowanego w ramach aluminiowych rozsuwane automatycznie z funkcją wyjścia awaryjnego),
* drzwi oddzielające strefy pożarowe – 10 szt.,
  1. Muzeum Twierdzy Toruń ul. Wały Gen. Sikorskiego 23/25 - drzwi oddzielające strefy pożarowe (troje drzwi dwuskrzydłowych ze szkła hartowanego, jedne drzwi dwuskrzydłowe metalowe).
  2. Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą ul. Rynek Staromiejski 35 – drzwi oddzielające strefy ppoż, do kotłowni,
  3. Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów kompleks budynków przy ul. Ciasnej 4/6/8, Łazienna 16 – drzwi oddzielające strefy ppoż – 3 szt,
  4. Budynek przy ul. Jakuba 20a – drzwi oddzielające strefy pożarowe – 3 szt.

1. Przegląd techniczny urządzeń musi zostać przeprowadzony zgodnie z zaleceniami narzuconymi przez ich producenta.
2. Wykonawca powinien dokonać przeglądu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.
3. Wykonawca powinien określić w protokole rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełniania przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów.
   1. **Dodatkowe informacje związane z zamówieniem**
4. Z przeprowadzonego przeglądu w zakresie wskazanym w pkt 3.1.1.-3.1.3. zostanie sporządzony protokół w formie papierowej, odrębny dla każdego z budynków. Protokół powinien zawierać co najmniej:
5. datę przeprowadzenia kontroli,
6. nr protokołu,
7. imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis,
8. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego,
9. określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację, w tym adres,
10. zakres kontroli,
11. dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,
12. tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów z  podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej budynku lub kompleksu budynków,
13. wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w budynku lub kompleksie budynków,
14. tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystencji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
15. tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
16. ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone,
17. informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia do dalszej eksploatacji,
18. wykaz usterek i nieprawidłowości,
19. zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości,
20. metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów,
21. zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli,
22. w zaleceniach wskazuje się: czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin ich wykonania,
23. podpis osoby lub osób uprawnionych, przeprowadzających kontrolę.
24. W protokole należy wyraźnie zaznaczyć, że spełniono obowiązek wynikający zarówno z pkt. 1, jak i pkt. 2 ust. 1 art. 62 prawo budowlane (kontrola obejmująca zakres kontroli rocznej i pięcioletniej).
25. Do protokołu dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 ustawy prawo budowlane.
26. W celu ustalenia szczegółów zamówienia możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w budynkach, po uprzednim ustaleniu terminu z p. Pawłem Jabłońskim - kierownikiem Działu Technicznego (tel. 56 660 56 50, kom. 663-289-998).
27. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie zapłaty przelewem, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu prac oraz na podstawie protokołów odbioru podpisanego przez przedstawicieli obydwu stron. Termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.
28. **Ostateczny termin realizacji Zamówienia**
    1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w pkt. 3.1.1.:
    2. W odniesieniu do wszystkich budynków poza Ratuszem Staromiejskim i Muzeum Twierdzy Toruń – jeden przegląd w terminie do 30.11.2023 r. (przegląd roczny),
    3. W odniesieniu do Ratusza Staromiejskiego oraz Muzeum Twierdzy Toruń – dwa przeglądy w terminach do 30.11.2023 r. i 31.05.2024 r. (przeglądy półroczne).
    4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w pkt. 3.1.2.: do 15.12.2023 r.
    5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w pkt. 3.1.3.: do 15.12.2023 r.
29. **Wymogi dotyczące przygotowania ofert**

**5.1. Wymagania i zalecenia ogólne**

* + - 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
      2. Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
      3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 4) – 9) pod rygorem nieważności.
      4. W ofercie należy zawrzeć:
         1. Nazwę i adres Wykonawcy,
         2. NIP, REGON,
         3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym: cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto,
         4. Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia wraz kserokopią zaświadczającą o posiadaniu przez nie uprawnień odpowiednich do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
      5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
      6. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu na adres mailowy muzeum muzeum@muzeum.torun.pl,
      7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.
      8. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
      9. Zaleca się, aby strony były ponumerowane.
      10. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
  1. **Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli:**

zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*[[1]](#footnote-1).*

* 1. **Zmiany i wycofanie oferty:**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być oznaczone w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo mail, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinien być opatrzony napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
   1. **Informacja o ofertach częściowych i wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

1. **Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert**
   1. **Sposób dostarczenia ofert**
2. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy dostarczyć poprzez przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: [muzeum@muzeum.torun.pl](mailto:muzeum@muzeum.torun.pl), i podpisem Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego – w przypadku przesłania skanu podpisanej w formie papierowej oferty. Oferta może zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Ofertę
   1. **Adres korespondencyjny Zamawiającego**

Muzeum Okręgowe w Toruniu

ul. Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

muzeum@muzeum.torun.pl

* 1. **Termin złożenia oferty**

Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2023 r. o godz. 9:00

Pod uwagę brana jest data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Muzeum.

* 1. **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty**

1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie: bip.muzeum.torun.pl w zakładce <Zamówienia> oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację Zamówienia. W przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do podania dokładnej przyczyny zaistniałej sytuacji.
3. Na wniosek Wykonawcy, który uprzednio złożył ofertę, Zamawiający może udostępnić protokół z przeprowadzonego postępowania.
   1. **Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami**

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych.

e-mail: a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl

tel. 56 660 56 12 / 509 799 001

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres muzeum@muzeum.torun.pl.

1. **Sposób obliczenia ceny**
2. Cena obejmująca wykonanie zamówienia powinna uwzględnić wszystkie opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Przyjmuje się, że cena podana przez Wykonawcę jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
4. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto i brutto wraz z uwzględnieniem kwoty podatku VAT.
5. **Kryterium oceny ofert**
   1. **Opis kryteriów i ich waga**

Cena - 100%

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.

* 1. **Informacje o formalnościach związanych z wyborem oferty**

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania ofertowego. (Procedura z tym związana zawarta jest w pkt. 7.5).
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze (Załącznik nr 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy, powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość.
4. **Unieważnienie postępowania**

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

1. **Informacja dotycząca RODO**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
2. inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest p. Tadeusz Tomoń, e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. Wykonawcy nie przysługuje:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”
17. **Załączniki**

Załącznikami do niniejszego zamówienia są:

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty,
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)