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[bookmark: _GoBack]Zaproszenie do złożenia oferty

1. Zamówienie jest realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
2. Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl, tel. 56 660 56 12
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, wykonanie prac montażowych, instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz integracyjnych związanych z modernizacją systemu telewizji dozorowej CCTV oraz wykonaniem systemu kontroli dostępu w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu przy ul. Łaziennej 16, 87-100 Toruń.
a) Przedmiot zamówienia nr 1 – wymiana trzech kamer zewnętrznych i rejestratora oraz modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie, konfigurację oraz integrację urządzeń niezbędnych do modernizacji istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV.
W ramach zamówienia należy dostarczyć co najmniej:
1. przełącznik sieciowy PoE – minimum 16-portowy;
2. rejestrator hybrydowy, kompatybilny z istniejącym systemem CCTV, z możliwością instalacji 2 dysków twardych;
3. jeden dysk twardy minimum 8 TB przeznaczony do pracy ciągłej w systemach monitoringu lub serwerach;
4. jedną zewnętrzną kamerę obrotową przeznaczoną do montażu na narożniku budynku, o rozdzielczości minimum 4 MP;
5. trzy zewnętrzne kamery stałopozycyjne, o rozdzielczości minimum 4 MP każda;
6. trzy podstawki/uchwyty przeznaczone do montażu kamer;
7. monitor komputerowy przeznaczony do obsługi systemu monitoringu, spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy;
8. bezprzewodową mysz komputerową;
9. extender HDMI umożliwiający przesyłanie sygnału obrazu pomiędzy urządzeniami systemu monitoringu a stanowiskiem obsługi.
Zakres prac obejmuje:
1. demontaż trzech istniejących kamer zewnętrznych;
2. dostarczenie wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia do Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu;
3. montaż i uruchomienie nowych kamer zewnętrznych;
4. w miarę możliwości technicznych wykorzystanie istniejącego okablowania systemu CCTV, po uprzednim sprawdzeniu jego stanu i przydatności do dalszej eksploatacji;
5. w przypadku braku możliwości wykorzystania obecnego okablowania Wykonawca wykona bruzdowanie ścian (przewody podtynkowe)
6. montaż i konfigurację przełącznika sieciowego PoE;
7. montaż rejestratora w istniejącej szafie RACK w pomieszczeniu technicznym;
8. instalację i podłączenie dysków twardych w rejestratorze;
9. montaż monitora oraz extendera HDMI w pomieszczeniu obsługi monitoringu wraz z podłączeniem i konfiguracją bezprzewodowej myszy;
10. wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu;
11. konfigurację kamer, rejestratora, przełącznika PoE oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład systemu;
12. uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania całego systemu;
13. integrację zmodernizowanego systemu telewizji dozorowej z istniejącym systemem wizualizacji znajdującym się w Centrum Ochrony Muzeum w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, w oprogramowaniu wizualizacyjnym IFTER EQ;
14. zapewnienie kompatybilności z istniejącą infrastrukturą oraz systemem wizualizacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu;
15. wykonanie wszystkich pozostałych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia systemu, nawet jeżeli nie zostały one wyszczególnione powyżej, a są konieczne do osiągnięcia zakładanego efektu.
b) Przedmiot zamówienia nr 2 – zakup urządzeń, montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu do 8 pomieszczeń w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń, montaż, konfigurację, uruchomienie oraz integrację systemu kontroli dostępu dla ośmiu pomieszczeń znajdujących się na różnych kondygnacjach Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu.
System kontroli dostępu obejmuje łącznie 8 przejść:
1. piwnica – 3 przejścia;
2. parter – 3 przejścia;
3. I piętro – 1 przejście;
4. IV piętro/poddasze – 1 przejście.
Zakres prac obejmuje:
1. dostawę wszystkich urządzeń, materiałów i elementów niezbędnych do wykonania kompletnego systemu kontroli dostępu dla 8 przejść;
2. wykonanie jednostronnej kontroli dostępu dla każdego z 8 przejść;
3. zastosowanie czytników umożliwiających podwójną weryfikację użytkownika poprzez kartę dostępu oraz kod;
4. montaż i konfigurację urządzeń kontroli dostępu przy poszczególnych przejściach;
5. wyposażenie systemu w awaryjne/ewakuacyjne źródło zasilania zapewniające prawidłowe działanie systemu w przypadku zaniku podstawowego zasilania;
6. zastosowanie przycisków awaryjnego otwierania umożliwiających odblokowanie przejścia w sytuacji awaryjnej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
7. dostawę kart dostępowych w standardzie EM 125 kHz, kompatybilnych z obecnie stosowanymi identyfikatorami pracowników Muzeum;
8. konfigurację kart dostępowych i uprawnień użytkowników;
9. kontrola dostępu musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przejść;
10. integrację nowo wykonanego systemu z istniejącym systemem kontroli dostępu funkcjonującym w Muzeum Okręgowym w Toruniu;
11. konfigurację systemu w sposób umożliwiający jego obsługę z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i oprogramowania, o ile jest to technicznie możliwe;
12. przeprowadzenie testów wszystkich 8 przejść oraz sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń, czytników, przycisków awaryjnych oraz zasilania awaryjnego;
13. przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z podstawowej obsługi i użytkowania systemu;
14. wykonanie wszystkich pozostałych prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i uruchomieniowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach składanej oferty uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty dostawy urządzeń, materiałów, montażu, konfiguracji, uruchomienia, testów, integracji z istniejącymi systemami oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
Jeżeli do prawidłowego funkcjonowania dostarczonych urządzeń, ich konfiguracji lub integracji z istniejącymi systemami wymagane będą dodatkowe licencje na oprogramowanie, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ich koszt w cenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej, jeżeli jest ona niezbędna do prawidłowego określenia zakresu prac, w szczególności w zakresie możliwości wykorzystania istniejącego okablowania, infrastruktury technicznej oraz kompatybilności z istniejącymi systemami. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych Tadeusz Tomoń tel. 56 660 56 22
4. Wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa dostarczanych urządzeń: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń, przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej, spełniających obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Urządzenia muszą posiadać zapewnione wsparcie producenta oraz możliwość aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pochodzących z nielegalnego lub niezweryfikowanego źródła ani urządzeń, dla których producent nie zapewnia aktualizacji bezpieczeństwa. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 – Wykaz proponowanego sprzętu wraz z oświadczeniem, wskazując dla każdego oferowanego urządzenia producenta, model oraz podstawowe parametry techniczne.
6. Termin wykonania zamówienia: miesiąc od dnia podpisania umowy.
7. Ofertę należy przedstawić zgodnie ze wzorem formularza załączonego do niniejszego zapytania, drogą mailową (oferta zeskanowana i podpisana przez osobę uprawnioną) na adres muzeum@muzeum.torun.pl lub osobiście do sekretariatu Muzeum Okręgowego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w godzinach 7.30–15.30.
8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
9. Termin składania ofert: 09.10.2026 r.
10. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.



























Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych Sprzedającego jest Muzeum Okręgowe w Toruniu:
Muzeum Okręgowe w Toruniu,
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
Sekretariat tel. 56 660 56 12
e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących praw wyznaczony zostaje Inspektor Ochrony Danych:
Tadeusz Tomoń
e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 22
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania: dostawa urządzeń, wykonanie prac montażowych, instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz integracyjnych związanych z modernizacją systemu telewizji dozorowej CCTV oraz wykonaniem systemu kontroli dostępu w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
1) art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).
5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
6. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody Wykonawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Inspektora Ochrony Danych wskazanego w ust. 2
7. Dane będą przetwarzanie do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z umowy wskazanej w ust. 3 oraz z zastrzeżeniem obowiązków archiwizacyjnych Administratora danych.
8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania wskazanego w ust. 3, Wykonawcy przysługuje:
1) prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować brakiem prawidłowej realizacji postępowania wskazanego w ust. 3.
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